**Wall-Case GSM indoor**

***Beschreibung***

Die AED-Wandschrank-Serie wurde nach den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes für Defibrillatoren und Notfalleinrichtungen entwickelt. Das AED-Wandschrank gewährleistet die sichere, produktspezifische und öffentliche Aufbewahrung eines Defibrillators und weiterer Rettungsmittel. Der hochwertige Wandkasten ist die ideale Voraussetzung für ein Maximum an Sicherheit – im Betrieb, im Büro oder anderen Räumlichkeiten.

***Ausstattung***

*Wandschrank:*

Befestigungsmaterial

Gebrauchsanweisung

Auf Wunsch: zwei Schlüssel

*Trageeinheit:*

Verbandsmaterial

Beatmungsmaske

Warnweste

Traubenzucker

GSM-Modul

***Gehäuse***

Gehäusefront: Acrylglas 8 mm

Innenmaße (B x H x T): 330 x 420 x 200 mm

Außenmaße (B x H x T): 340 x 450 x 270 mm

Öffnung: Manuell, 110° nach oben

Verriegelung: Schnappverschluss Zylinderschloss

Gehäusefarbe/Beklebung: wählbar

Ein gewünschtes Logo sollte uns als Vektordatei vorliegen

***Funktionen***

Automatischer Notruf bei Öffnung über die GSM-Trageeinheit, über welche die Leitstelle den Ersthelfer vor Ort unterstützen kann

Spannungsversorgung: über Batteriepack

Freisprecheinrichtung: 5-W-Lautsprecher, Hochleistungsmikrofon, akustikgeregelt

Alarmierung über Notfallserver per SMS oder E-Mail an gewünschte Ansprechpartner

Systemvoraussetzung: Handynetzempfang (D1, O² oder Vodafone; bitte vor Auslieferung angeben)

In dem GSM-Modul müssen Multinumbering-Karten für die Notrufverbindung, Datentransfer sowie für die Ortung/ Alarmierung eingebaut sein

***Optionale Extras***

Ständer zur freistehenden Montage

Defibrillator

***Service***

Optional: Wartungsvertrag