**Notrufsäule Outdoor**

***Beschreibung***

Die AED-Wandschrank-Serie der Castellan AG wurde nach den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes für Defibrillatoren und Notfalleinrichtungen entwickelt. Die AED-Notrufsäule gewährleistet die sichere, produktspezifische und öffentliche Aufbewahrung eines Defibrillators und weiterer Rettungsmittel. Der hochwertige Wandkasten ist die ideale Voraussetzung für ein Maximum an Sicherheit – im Betrieb, im Büro oder anderen Räumlichkeiten. Mit Entnahme des Rettungsmoduls bzw. Drücken des SOS-Knopfes wird sofort ein Notruf ausgelöst und die zuständige Rettungsleitstelle verständigt. Dort übernimmt der Rettungsprofi die Verantwortung: Er analysiert die Situation, führt professionell durch die notwendigen Sofortmaßnahmen und weist den Laien im Gebrauch der Rettungsmittel, insbesondere des AED, an. Zeitgleich leitet er externe Maßnahmen ein und führt Rettungskräfte zum Einsatzort.

***Ausstattung***

Befestigungsmaterial

Gebrauchsanweisung

Auf Wunsch: zwei Schlüssel

GSM-Trageeinheit

***Gehäuse***

Gehäuse: Edelstahl mit Regendach IP 66

Innenmaße (B x H x T): 400 x 350 x 170 mm

Außenmaße (B x H x T): 600 x 380 x 210 mm

Öffnung: Manuell, Frontklappe, Öffnung 110° nach oben

Verriegelung: Schnappverschluss, Zylinderschloss

Gehäusefarbe/Beklebung: wählbar

Ein gewünschtes Logo sollte uns als Vektordatei vorliegen

***Funktionen***

Automatischer Notruf bei Öffnung über die GSM-Trageeinheit, über welche die Leitstelle den Ersthelfer vor Ort unterstützen kann

Spannungsversorgung: über Batteriepack

Freisprecheinrichtung: 5-W-Lautsprecher, Hochleistungsmikrofon, akustikgeregelt

Alarmierung über Notfallserver per SMS oder E-Mail an gewünschte Ansprechpartner

Klimapaket Heizung/Lüftung

Systemvoraussetzung: 230 V- Stromanschluss, Handynetzempfang (D1, O² oder Vodafone; bitte vor Auslieferung angeben)

In der GSM-Trageeinheit müssen Multinumbering-Karten für die Notrufverbindung Datentransfer sowie für die Ortung/Alarmierung eingebaut sein

***Optionale Extras***

Notruf per Knopfdruck und Öffnung/Freigabe über die Leitstelle per Rückwahlverfahren (MFV) statt zusätzlicher Trageeinheit

Notruf per Knopfdruck und Öffnung/Freigabe über Leitstelle per Rückwahlverfahren (MFV) inkl. zusätzlicher Trageeinheit (Aufpreis)

Defibrillator

***Service***

Optional: Wartungsvertrag