**Notruf-Sprechstelle**

***Beschreibung***

Ob im Betrieb oder im öffentlichen Bereich: Notruf-Sprechstellen schaffen Sicherheit. Sie ermöglichen das einfache und zuverlässige Auslösen eines Notrufs, sorgen für eine Standort-Identifizierung und realisieren eine wechselseitige Kommunikation. Unsere Notruf-Sprechstellen lassen sich optimal in das vorhandene Telefon- oder Datennetz integrieren.

***Funktionen***

Notrufeinrichtung: GSM Interface Modul

Batteriebetrieben

Funkverbindung zur Leitstelle, dadurch Unterstützung und Betreuung

Freisprecheinrichtung: 5W Lautsprecher

Hochleistungsmikrofon, akustikgeregelt

*Sensoren und Messungen*

Temperatursensor für Messung der Umgebungstemperatur

Stromsensor für Messung des Speisestromes

*Uhr (optional)*

Batteriegepufferte Uhr, unterstützt das Aufwecken des Modules zu bestimmten Zeiten

***Technik***

*LED-Anzeigeelemente*

1 LED rot

1 LED gelb

1 LED grün

*Anschlüsse*

Speisung: Steckbare Klemmen

Digitale Ein-/Ausgänge: Steckbare Klemmen

Audio: Steckbare Klemmen

mDP: Standard mDP-Stecker

SATA: Standard SATA-Stecker

*SIM-Slot*

GSM-Modul: Standard

VoIP-Modul: Mini Sim

***Gehäuse***

Gehäuse: Edelstahl 3mm

Außenmaße (B x H x T): 600 x 380 x 210 mm

SOS-Notruf bei Knopfdruck

Gehäusefarbe/Beklebung: wählbar

Ein gewünschtes Logo sollte uns als Vektordatei vorliegen