**Wall-Case GSM outdoor**

***Beschreibung***

Die AED-Wandschrank-Serie wurde nach den Vorgaben des Medizinproduktegesetzes für Defibrillatoren und Notfalleinrichtungen entwickelt. Das AED-Wandschrank gewährleistet die sichere, produktspezifische und öffentliche Aufbewahrung eines Defibrillators und weiterer Rettungsmittel. Der hochwertige Wandkasten ist die ideale Voraussetzung für ein Maximum an Sicherheit – an öffentlichen Plätzen, auf Bahnhöfen oder anderen Outdoor-Einsatzgebieten. Durch Drücken des SOS-Knopfes wird sofort ein Notruf ausgelöst und die zuständige Rettungsleitstelle verständigt. Dort übernimmt der Rettungsprofi die Verantwortung: Er analysiert die Situation, gibt den Wall Case/ Defibrillator per Rückwahlverfahren frei, führt professionell durch die notwendigen Sofortmaßnahmen und weist den Laien im Gebrauch der Rettungsmittel, insbesondere des AED, an. Zeitgleich leitet er externe Maßnahmen ein und führt Rettungskräfte zum Einsatzort.

***Ausstattung***

Befestigungsmaterial

Gebrauchsanweisung

Klimamodul

GSM-Modul

***Gehäuse***

Gehäusefront: Acrylglas 8 mm

Innenmaße (B x H x T): xxx x xxx x xxx mm

Außenmaße (B x H x T): 340 x 450 x 270 mm

Öffnung: Manuell nach Freigabe, 110° nach oben

Verriegelung: Kompaktverriegelung EFF EFF (Notöffnung - stromlose Entriegelung)

Gehäusefarbe/Beklebung: wählbar

Ein gewünschtes Logo sollte uns als Vektordatei vorliegen

***Funktionen***

Absetzen des Notrufs per Knopfdruck

Freigabe/Öffnung nach erfolgter Freigabe durch die Leitstelle per Rückwahlverfahren (MFV)

Freisprecheinrichtung: 5 W-Lautsprecher, Hochleistungsmikrofon, akustikgeregelt

Alarmierung über Notfallserver per SMS oder E-Mail an gewünschte Ansprechpartner

Systemvoraussetzung: 230 V-Stromanschluss, Handynetzempfang (D1, O² oder Vodafone; bitte vor Auslieferung angeben)

In dem GSM-Modul müssen Multinumbering-Karten für die Notrufverbindung, Datentransfer sowie für die Ortung/Alarmierung eingebaut sein

***Optionale Extras***

Sonnenschutzfolie

Ständer zur freistehenden Montage

Defibrillator

***Service***

Optional: Wartungsvertrag